**PLAN D’ADRESSAGE**

172.16.0.0/20

255.255.240.0

On a choisi ce réseau car il offre une large possibilité sur la création des LANs

Rouge = Pour 500 hôtes

Jaune = Pour FAI

Vert = Pour 120 hôtes

Bleu = Pour 200 hôtes

Orange = Pour 80 hôtes

Bleu clair = Pour 60 hôtes

Violet = 27 hôtes